|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **品牌商标** | **规格型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **响应价格** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 媒资存储系统 | 华为 | OceanStor Pacific 9540 | 分布式存储4节点，单节点配置如下OceanStor Pacific 9540(4U EXP,36\*3.5",2\*32C 2.6GHz,BBU,4\*GE,K42R-02)内存：16\*DDR4 RDIMM内存-16GB-2933MT/s-1Rank(2G\*4bit)-1.2V-ECC网卡：2\*SP380 以太网卡-25GE光口-双端口-SFP28(满配万兆光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8硬盘：2\*480GB SSD 硬盘单元(2.5")；1\*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5")；30\*14TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5")电源：2\*服务器白金2000W 2.0版本交流电源提供4块冷备数据盘软件：对象存储标准版软件-14T及以上SATA/NL SAS盘,可得容量每TiB\*1031服务：五年7\*24H原厂服务万兆交换机共两台，单台配置如下：S6735-S24X6C(24个万兆SFP+,6个100GE QSFP28,不含电源)8\*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)1\*QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用2\*600W交流电源模块(后前风道,电源面板侧出风) | 1 | 套 | 639700 | 639700 |
| 2 | 集成费 |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| **合计** |  | **699700** |